НАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МОРСКОМУ ПОРТУ АСТРАХАНЬ
[bookmark: _GoBack]на 08:00	16 сентября 2023 г.

Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках на участках акватории морского порта Астрахань.
	Участки акватории морского порта
	Минимальная глубина 
(по данным контрольных промеров)  
(м)
	Уровень воды (по показаниям АУП № 2, 
52,0 км ВКМСК)


(см)
	Фактическая глубина 




(м)
	Оперативная проходная осадка для судов (*)


(м)

	50,5-65,0 км ВКМСК 
	4,80
	-16
	4,64
	4,34



Примечание:
1. (*) Оперативная проходная осадка для судов с учетом:
а) технических возможностей морского порта
(глава IX «Обязательных постановлений в морском порту Астрахань»);
б) запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3 м.

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка.
На акватории морского порта Астрахань действует летняя схема расстановки СНО.

Раздел 3. Оперативная информация.
Летние ППЗ № 133,301 сняты со штатного места.




Дежурный инспектор ИГПК СКМП Астрахань:                           Бербенец Д.М.
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НАВИГАЦИОННАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ПО  МОРСКОМУ ПОРТУ  АСТРАХАНЬ   на  08 : 00   1 6   сентября   2023 г.     Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проход ных  осадках на участках  акватории морского порта Астрахань.  

Участки   акватории  морского порта  Минимальная  глубина     ( по   данным  контрольных  промеров)      (м)  Уровень воды  (по показаниям  АУП   № 2,    52,0 км ВКМСК)       (см)  Фактическая   глубина            (м)  О перативная  проходная  осадка для  судов   (*)       (м)  
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  Примечание:   1.  ( * )   Оперативная проходная осадка  для  судов  с учетом:   а)  технических возм ожностей морского порт а   (глава  IX   «Обязательных п остановлений в морском порту Астрахань »);   б)  запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3   м.     Раздел 2.  Действующая   навигационная   обстановка.   На   акватории   морского   порта   Астрахань   действует летняя   схема   расстановки   СНО.     Раздел 3. Оперативная информация.   Летние ППЗ № 133,301   снят ы   со штатного места.           Дежурный  инспектор ИГПК СКМП Астрахань:                               Бербенец Д.М.      

