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Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках на участках акватории морского порта Астрахань.
	Участки акватории морского порта
	Минимальная глубина 
(по данным контрольных промеров)  
(м)
	Уровень воды (по показаниям АУП № 2, 
52,0 км ВКМСК)


(см)
	Фактическая глубина 




(м)
	Оперативная проходная осадка для судов (*)


(м)

	50,5-65,0 км ВКМСК 
	4,70
	-36
	4,34
	4,04



Примечание:
1. (*) Оперативная проходная осадка для судов с учетом:
а) технических возможностей морского порта
(глава IX «Обязательных постановлений в морском порту Астрахань»);
б) запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3 м.

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка.
На акватории морского порта Астрахань действует летняя схема расстановки СНО.

Раздел 3. Оперативная информация.
Летние ППЗ на участке 65.3 – 1.0 км ВКМСК частично сняты со штатных мест.




Дежурный инспектор ИГПК СКМП Астрахань:                     А.С. богучаров
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