НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В МОРСКОМ ПОРТУ МАХАЧКАЛА
Н 16:00   08 Мая 2024 г

Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках для подходных каналов и у причалов в морском порту Махачкала.

	Подходной канал
	*отсчет ный уровень по БСВ)
	** отсчетный уровень  
соответствует:
	*** глубина по промерам (м)
	уровень воды 
(см)
	Оперативна фактическая глубина (м)
	**** оперативная проходная осадка для судов  

	Подходной канал нефтяной гавани.
	- 28,00
	«0» рейки Махачкала 
	6.30
	     -67
	5,63
	5.03

	Подходной канал сухогрузной гавани.
	- 28,00
	«0» рейки Махачкала
	5.40
	-67
	4.73
	4,43



Примечание: 
1. *отсчетный уровень воды по Балтийской системе высот (БСВ) в соответствии Паспортами гидротехнических сооружений: Подходной канал нефтяной гавани и Подходной канал сухогрузной гавани. 
2. ** отсчетный уровень участка - «0» соответствует отметке рейки уровневого поста. 
3. ***минимальная фактическая глубина по контрольным промерам.  
4. **** Оперативная проходная осадка с учетом: 
                  - параметров расчетного судна в соответствии Паспортами гидротехнических сооружений. 
                  - запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3м в сухогрузной гавани 
                    и 0.6м в Нефтяной гавани. 

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка:
      - Светящий огонь буя № 45 не горит.
                  
Раздел 3. Навигационные предупреждения.
      - В подходных каналах морского порта Махачкала работают земснаряды «Иван Черемисинов» и «Кроншлот», проход судов по заявкам на 16 канале УКВ
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