НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В МОРСКОМ ПОРТУ МАХАЧКАЛА
                                                        16:00   25 Июля 2024 г

Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках для подходных каналов и у причалов в морском порту Махачкала.

	Подходной канал
	*отсчет ный уровень по БСВ)
	** отсчетный уровень  
соответствует:
	*** глубина по промерам (м)
	уровень воды 
(см)
	Оперативна фактическая глубина (м)
	**** оперативная проходная осадка для судов  

	Подходной канал нефтяной гавани.
	- 28,80
	«0» рейки Махачкала 
	6.30
	     -79
	5.51
	4.80

	Подходной канал сухогрузной гавани.
	- 28,80
	«0» рейки Махачкала
	5.70
	-79
	4.91
	4.50



Примечание: 
1. *отсчетный уровень воды по Балтийской системе высот (БСВ) в соответствии Паспортами гидротехнических сооружений: Подходной канал нефтяной гавани и Подходной канал сухогрузной гавани. 
2. ** отсчетный уровень участка - «0» соответствует отметке рейки уровневого поста. 
3. ***минимальная фактическая глубина по контрольным промерам.  
4. **** Оперативная проходная осадка с учетом: 
                  - параметров расчетного судна в соответствии Паспортами гидротехнических сооружений. 
                  - запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3м в сухогрузной гавани 
                    и 0.6м в Нефтяной гавани. 

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка:
      
                  
Раздел 3. Навигационные предупреждения.
- В подходных каналах морского порта Махачкала работают земснаряды «Астраханец» и «Кроншлот», проход судов по заявкам на 16 канале УКВ


Дежурный инспектор ИГПК СКМП Махачкала                     /Салманов З.Е./
