НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В МОРСКОМ  ПОРТУ ОЛЯ
на 08:00	02 октября  2023 г.

Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках на участках ВКМСК в акватории морского порта Оля.

	Участки ВКМСК
	*отсчет ный уровень по БСВ)
	** «0»  соответствует:
	*** фактическая  глубина по промерам (м)
	уровень воды 
(см)
	 фактическая  глубина (м)
	**** оперативная проходная осадка для судов  

	Участок 120,0-130,0км. 
	- 27,69
	«0» рейки 129,3км
	6.50
	-32
	6.18
	4.20

	Участок 130,0-140,0км. 
	- 27,94
	«-25» рейки 129,3км
	5.10
	-7
	5.03
	4.20

	Участок 140,0-188,0км.
	- 28,19
	«0» рейки 145км
	5.10
	- 57
	4,53
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Участки ВКМСК одностороннего движения судов.

	 Участки ВКМСК одностороннего движения:
 71,3 - 74,3км; 146,0 - 153,0км;  160,0-176,0км.



Примечание: 
1- *отсчетный уровень воды по Балтийской системе высот (БСВ) в соответствии Паспорта гидротехнического сооружения ВКМСК от 30.05.2020г. 
2- ** отсчетный уровень участка - «0» соответствует отметке рейки уровневого поста. 
3- *** фактическая  глубина по контрольным промерам.  
4-  **** Оперативная проходная осадка с учетом: 
- технических возможностей морского порт (глава 10 «Обязательных постановлений в морском порту Оля»),
- запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3м. 

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка:
   На акватории морского порта Оля плавучие предостерегательные знаки установлены соответствии  летней схемы расстановки СНО.

Раздел 3. Навигационные предупреждения.
	Нет.






Дежурный инспектор ИГПК СКМП Оля            Худайбердиев К.А.  
