НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В МОРСКОМ ПОРТУ МАХАЧКАЛА
на 20:00 15 августа 2024 г
Раздел 1. Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках для подходных каналов и у причалов в морском порту Махачкала.

	Подходной
канал
	Отсчетный уровень по БСВ (*)
(м)
	Отчетный уровень соответствует (**)
	Минимальная
 глубина
(по данным контрольных промеров)
(м)
	Уровень воды 
(по показаниям уровенного поста порта Махачкала) (см)
	Фактическая
глубина
(м)
	Оперативная проходная осадка для судов (***)
(м)

	Подходной канал нефтяной гавани.
	- 28,80
	«0» рейки Махачкала
	6.30
	-89
	5.41
	4.80

	Подходной канал сухогрузной гавани.
	- 28,80
	«0» рейки Махачкала
	5.70
	-89
	4.81
	4.50



Примечание:
* Отсчетный уровень воды по Балтийской системе высот (БСВ) в соответствии Паспортами гидротехнических сооружений: Подходной канал нефтяной гавани и Подходной канал сухогрузной гавани.
** Отсчетный уровень участка - «0» соответствует отметке рейки уровенного поста.
*** Оперативная проходная осадка с учетом запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее: 0,3м в сухогрузной гавани, 0,6м в нефтяной гавани.
Раздел 2. Действующая навигационная обстановка.
На акватории морского порта Махачкала светящие ППЗ выставлены согласно Схеме навигационного ограждения акватории морского порта.
Раздел 3. Навигационные предупреждения.
В акватории морского порта Махачкала проводятся ремонтные дноуглубительные работы. В ковше нефтяной гавани севернее входных створов работает з/с «Астраханец». В подходном канале сухогрузной гавани работает з/с «Кроншлот». Проход судов в соответствии с МППСС-72 (Припы № 220, 221).
Раздел 4. Прогноз погоды морского района 21060 Каспийского моря.
16.08.2024 г. –  ветер юго-восточный 3-8 м/с. Видимость более 2 км. Высота волн 0,3-0,8 м.*
17.08.2024 г. – ветер С-В-5-10 м/с Видимость более 2 км. Высота волн 0,3-0,8 м
[bookmark: _Hlk174605747]18.08.2024 г. –  ветер Ю-В- 6-11 м/с. Видимость более 2 км. Высота волн 0,3-0,8 м.*
*  Данные представлены на основании сведений Дагестанского ЦГМС
	Капитан порта Махачкала                                                 Герейханов М.З.
