НАВИГАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В МОРСКОМ  ПОРТУ ОЛЯ
на 20:00	12 июля 2023 г.

Раздел 1.  Оперативные сведения о фактических глубинах и проходных осадках на участках ВКМСК в акватории морского порта Оля.

	Участки ВКМСК
	*Отсч. уровень по БСВ)
	** «0»  соответствует:
	*** навигационная глубина  (м)
	Уровень воды на 
(см)
	 Факт. глубина (м)
	**** оперативная проходная осадка для судов  

	Участок 130,0-140,0км. 
	- 27,94
	«-25» рейки 129,3км
	4.80
	-1
	4,79
	4.20

	Участок 140,0-188,0км.
	- 28,19
	«0» рейки 145км
	4.70
	- 59
	4,11
	[bookmark: _GoBack]3.81



Примечание: 
1- *отсчетный уровень воды по Балтийской системе высот (БСВ) в соответствии Паспорта гидротехнического сооружения ВКМСК от 30.05.2020г. 
2- ** отсчетный уровень участка - «0» соответствует отметке рейки уровневого поста. 
3- *** навигационная глубина по контрольным промерам.  
4-  **** Оперативная проходная осадка с учетом: 
- технических возможностей морского порт (глава 10 «Обязательных постановлений в морском порту Оля»),
- запаса воды под килем судна на тихой воде без хода не менее 0,3м. 

Раздел 2. Действующая навигационная обстановка:
   На акватории морского порта Оля действует летняя схема расстановки СНО.

Раздел 3. Навигационные предупреждения.
	Нет.





	






Дежурный инспектор ИГПК 
Службы капитана морского порта Оля                                                  / Мамотенко А.А./
